Y轴:锯齿扫描 + 奇数行反转

U16保存